Додаток до рішення виконкому

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання використання питної води у каналізаційному господарстві

**КП «ВВКГ «Витязь»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | Складова ІТНВПВ | Розрахункове значення м3/1000м3 |
| **1.** | **Витрати у каналізаційному господарстві:** | **33,23** |
| 1.1 | Технологічні витрати питної води на відведення ( збір  та транспортування) стічних вод:  - технологічні витрати води на збір та транспортування стічних  вод  - технологічні витрати води на охолодження підшипників  каналізаційних насосних станцій, | 21,53  21,53  0,0 |
| 1.2 | Технологічні витрати води на очищення стічних вод і обробку  осаду | 0,0 |
| 1.3 | Витрати на допоміжних об’єктах каналізації: | 0,0 |
| 1.4 | Витрати води на питні та господарсько-побутові потреби  працівників у каналізаційному господарстві:  - витрати води на питні та господарсько-побутові потреби ІТП  та робітників;   * витрати води на роботу душових сіток. | 5,68  5,68  - |
| 1.5 | Витрати води на утримання зелених насаджень,  територій з твердим покриттям | 6,02 |
| **Всього витрат у каналізаційному господарстві:**  • | | **33,23** |

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Святослав ХЕРОВИЧ**