Додаток до рішення виконкому

 від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання використання питної води у каналізаційному господарстві

**КП «ВВКГ «Витязь»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | Складова ІТНВПВ | Розрахункове значення м3/1000м3 |
| **1.** | **Витрати у каналізаційному господарстві:** | **33,23** |
| 1.1 |  Технологічні витрати питної води на відведення ( збір та транспортування) стічних вод: - технологічні витрати води на збір та транспортування стічних  вод - технологічні витрати води на охолодження підшипників  каналізаційних насосних станцій, | 21,5321,530,0 |
| 1.2 |  Технологічні витрати води на очищення стічних вод і обробку  осаду | 0,0 |
| 1.3 |  Витрати на допоміжних об’єктах каналізації: | 0,0 |
| 1.4 |  Витрати води на питні та господарсько-побутові потреби  працівників у каналізаційному господарстві:- витрати води на питні та господарсько-побутові потреби ІТП  та робітників;* витрати води на роботу душових сіток.
 | 5,685,68- |
| 1.5 |  Витрати води на утримання зелених насаджень, територій з твердим покриттям | 6,02 |
|  **Всього витрат у каналізаційному господарстві:**• | **33,23** |

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Святослав ХЕРОВИЧ**